
***Стандарт качества СБО53.***

1. ***Использование отборного зимнего строевого леса по двум критериям (сбежистость и кривизна).***
2. ***Диаметр бревна от 240мм (Диаметр бревна можно отобрать любой).***
3. ***Ручная обработка бревен под рубанок (ровное гладкое бревно).***
4. ***Равенство диагоналей по торцам бревен.***
5. ***Соблюдение вертикали по торцам бревен.***
6. ***Соблюдение вертикали по краям бревен.***
7. ***Выставление горизонтали первого венца.***
8. ***Выставление горизонтали последнего венца.***
9. ***Пропитка основания первого венца защитным составом.***
10. ***Соединение бревен «русская чашка в курдюк» (система паз-шип).***
11. ***Круглый паз под тесло.***
12. ***Ширина паза не менее 120 мм (ширина паза по окружности не менее 150мм). Зависит от диаметра бревна.***
13. ***Зазор между бревнами максимум 2 мм.***
14. ***Транспортировка бревен специальными захватами, не повреждающими структуру древесины.***
15. ***Гарантия на все срубы – 15 лет!!!\*\*.***

***\*\* Гарантия дается на сохранение целостности и геометрии срубов при условии правильной эксплуатации.***

***Отличие ручной рубки СБО53 от оцилиндрованного бревна – наличие рубленного замка «курдюка».***

***СБО53 Оцилиндрованное бревно***



***173003, Великий Новгород  
Ул. Великая 22, офис 34.  
7 (8162) 555-070  
79095662017***[***www.sbo53.ru***](http://www.sbo53.ru)[***sbo53@mail.ru***](mailto:sbo53@mail.ru)